Додаток

до ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної закупівлі

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі: код ДК 021:2015 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери з монтажем та пусконалагоджувальними роботами).**

УЧАСНИК НЕ ПОВИНЕН ВІДСТУПАТИ ВІД ДАНОЇ ФОРМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Найменування предмета закупівлі | Кіль-кість, шт. | Технічні вимоги до предмета закупівлі | Зазначається характеристика продукції, яка буде постачатися Учасником, а саме:  1. назва продукції  (яка співпадає з назвою продукції в документах про якість); 2. найменування виробника (яке співпадає з найменуванням виробника продукції в документах про якість),  3. конкретні характеристики продукції, що пропонуються учасником. |
| 1 | Кондиціонер касетна сплітсистема IdeaPro ICA (ICC) PRO DC ICC-60HR-PA6-DN1\* з стаціонарним та переносним пультами керування, монтажем та пусконалагоджувальними роботами | 3 | **Внутрішній блок**  *Електроживлення, В/Гц/Ф*  220/50/1  *Потужність, кВт*  Охолодження  4.800 ... 17.300  Нагрів  4.900 ... 18.500  *Потужність споживання, кВт*  Охолодження  1.380 ... 6.850  Нагрівання  0.980 ... 6.000  *Клас енергоефективності*  Охолодження  A+  Обігрів  В при -7; A++ при +2  *Коефіцієнт енергоефективності*  SEER (охолодження)  6.10  SCOP (обігрів)  3.33 ... 5.06  *Витрати повітря, м3/год.*  2,050 ... 1,500  *Рівень шуму, дБ*  53.00 ... 42.00  *Рівень звукового тиску, дБ(А)*  63.00  *Діаметр дренажних труб, мм*  20.00 мм  *Панель*  Розмір панелі (ШxВxГ), мм  950  x 55  x 950  Габаритні розміри (ШхВхГ), мм  Без упаковки  835  x 290  x 835  В упаковці  910  x 350  x 910  Вага, кг  Вага нетто  26.50  Загальна вага  30.50  **Зовнішній блок**  *Тип компресора*  Inverter  *Freon*  Тип фреону  R410A  Вага фреону, кг  4.40, кг  *Витрати повітря, м3/год.*  6,400  *Рівень шуму, дБ*  59.00  *Рівень звукового тиску, дБ(А)*  68.00  *Діаметр труб, мм*  Для рідини  9.52  Газова  19.05  *Мінімальна довжина магістралі, м*  3  *Макс. довжина магістралі, м*  50  *Макс. перепад висот, м*  30  *Габаритні розміри (ШхВхГ), мм*  Без упаковки  940  x 1366  x 368  В упаковці  1080  x 1500  x 460  Вага, кг  Вага нетто  108.00  Загальна вага  116.00 |  |

\*- або еквівалент

**Закупівля включає доставку продукції та монтажні, пуско-налагоджувальні роботи за адресою Покупця.**

Монтаж трьох кондиціонерів проводиться в приміщені Покупця на 2-му поверсі адміністративної будівлі в актовому залі шириною 11,08 м, довжиною 23,76 м, висота стелі становить 4,90 м (чотири метри 90 см) та оздоблена підвісною стелею «Армстронг». Демонтаж та монтаж підвісної стелі в місцях встановлення кондиціонерів, підключення до електромережі (влаштування електричної мережі), встановлення та монтаж виносних пультів керування включається в вартість закупівлі і здійснюється Продавцем.

Доставка товару здійснюється силами та за рахунок коштів переможця закупівлі.

Товар повинен передаватися Покупцю шляхом інсталяції в приміщені Покупця та перевірки працездатності разом із спеціалістами Продавця. Приймання товару за кількістю і якістю здійснюється представником Покупця.

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини - вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У випадку наявності зазначених вище посилань у тексті цієї тендерної документації такі обставини зумовлені вимогами Замовника щодо необхідних мінімальних показників безпечності, надійності, легкості у використанні, тощо.

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В тексті і параметрах можуть бути допущені технічні помилки які не повинні впливати на якісні характеристики предметів закупівлі.

Очікувана вартість предмета закупівлі 186500,00 грн. з ПДВ.