**Вих. № 10-28/8** ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Від 17.07.2020 року** Наказ начальника відділу

 містобудування та архітектури

– головного архітектора

виконавчого комітету

Ніжинської міської ради

В.Б. Мироненко

№10-31/9 від 17.07.2020р.

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об’єкта будівництва**

***Реконструкція частини існуючого виробничого корпусу №1 з прибудовою складального цеху до корпусу №1 (перший пусковий комплекс) та складу готової продукції (другий пусковий комплекс) вул.Носівський Шлях,3В в м.Ніжині Чернігівської області.***

(назва об'єкта будівництва)

**Загальні дані:**

1. Вид будівництва – реконструкція.

 (вид будівництва,

16600 Україна, Чернігівська обл, м. Ніжин, вул.Носівський Шлях,3В

 адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2.Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-К»,04050, Україна,м.Київ, вул.Глибочицька,40Х, код ЄДРПОУ 21488112

 (інформація про замовника)

3. Відповідно до Генерального плану міста Ніжина Чернігівської області, який затверджений рішенням Ніжинської міської ради №11-29/2017 від 04 жовтня 2017 року – територія виробничих підприємств (існуюча);

Відповідно до плану зонування території (зонінг) м. Ніжин Чернігівської області, який затверджений рішенням Ніжинської міської ради №12-29/2017 від 04 жовтня 2017 року – зона підприємств V класу шкідливості-В5(СЗЗ-50м)

Цільове призначення земельної ділянки площею 2,9485га (кадастровий номер – 7410400000:03:020:0045) – для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні)

**Містобудівні умови та обмеження:**

1. 8,7м

(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 30%
 (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. не потребує

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

 4. Від об’єкту реконструкції до червоних ліній, ліній регулювання забудови – 100м

Під час проектування врахувати протипожежні відстані між існуючими та запроектованими будівлями і спорудами відповідно до п.15.2 та таблиці 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019, 9-18м (в залежності від ступеня вогнестійкості )

 (мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Об’єкт знаходиться в санітарно-захисній зоні виробничих підприємств

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. ДБН Б.2.2-12:2019,розділ11. Водопостачання ,каналізування,теплопостачання електропостачання – існуюче, мережі каналізування, електропостачання потребують перенесення.

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Начальник відділу містобудування

та архітектури – головний архітектор

виконавчого комітету Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Мироненко

(уповноважена особа відповідного (підпис) (П.І.Б.)

уповноваженого органу

містобудування та архітектури)